Montážní návod – nástavný dřez

K nástavnému dřezu je kromě odtokové soupravy dodáván balíček s montážními úchyty. Postup montáže je pak následující:

Nástavný dřez položíte na dřevěný rám spodní skříňky a příchytky nasadíte z vnitřní strany tak, aby z horní strany ležely na lemu dřezu.

Vrutem  je pak připevníte podle přiloženého obrázku k dřevěnému rámu spodní skříňky. Jakmile jsou všechny příchytky namontovány,

vycentrujte dřez do finální polohy a následně poklepejte postupně na všechny úchyty ve směru šipky a poté šroub pevně dotáhněte.

Je možné úchyty v přitažené pozici ještě zafixovat dalším vrutem v dolní vodorovné štěrbině úchytky (proti nechtěnému posunutí a uvolnění).

